Datos físico-químicos de muestras ambientales de suelo, sedimento y agua del núcleo Magdalena Medio - Proyecto FIBRAS

Paola Pulido-Santacruz1, Infraestructura Institucional de Datos2

1 Instituto de Investigación de Recursos Naturales Alexander Von Humboldt, Avenida Paseo Bolivar # 16-20, Bogotá, D.C., Colombia; 2 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, Avenida Paseo Bolívar # 16-20, Bogotá, D.C., Colombia

Corresponding author(s): Paola Pulido-Santacruz (ppulido@humboldt.org.co)

Received {date}; Revised {date}; Accepted {date}; Published {date}

Citation: Combination of authors, year of data paper publication (in parentheses), Title, Journal Name, Volume, Issue number (in parentheses), and doi of the data paper.

Resource Citation

Laboratorio fisicoquímicos Universidad Industrial de Santander, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2021). Datos físico-químicos de muestras ambientales de suelo, sedimento y agua tomados del núcleo Magdalena Medio - Proyecto FIBRAS. 36 eventos. http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do?r=fisicoquimico_magd-med_2021 http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do?r=fisicoquimico_magd-med_2021

Abstract

I2D-BIO_2021_057. El Instituto Alexander von Humboldt suscribió con Ecopetrol S.A, el Convenio No. 19- 155 con el objeto de “aunar esfuerzos para la planificación socioecológica en las áreas operativas y proyectadas de ECOPETROL, como aporte a una transición hacia la sostenibilidad, de conformidad con lo establecido en el Perfil del Proyecto Anexo No 1 y “Documento Técnico Anexo N° 2””, cuyo termino de ejecución se cumple el 15 de enero de 2023. En el marco de este Convenio, existe el componente 4B de genómica ambiental que tiene por objetivo desarrollar las actividades 4.3. Tres expediciones para análisis genómicos en ecosistemas de alto valor ecológico en áreas operativas de Ecopetrol; 4.4. Caracterización genética de las comunidades bióticas y microbianas de suelo, agua y sedimentos; 4.5. Caracterización taxonómica y genética de microorganismos cultivable; y 4.6. Transferencia de capacidades para procesos de biorremediación y para la evaluación de impactos con base en técnicas de genómica; descritas en el DOCUMENTO TÉCNICO ANEXO N°2. CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT – IAvH Y ECOPETROL S.A, OTROSÍ CONVENIO 3025877. Para el desarrollo de estas actividades, es indispensable contar con los datos fisicoquímicos de muestras ambientales de suelos, sedimento y agua de los núcleos priorizados en este proyecto. En el marco del Convenio - Proyecto FIBRAS se resaltan varias actividades que incluyen la colecta de datos fisicoquímicos de muestras ambientales de suelo, sedimento y agua, dentro de las áreas priorizadas por el Instituto Humboldt y Ecopetrol S.A. Los metadatos aquí consignados están asociados a los datos fisicoquímicos de 12 sitios seleccionados dentro del núcleo Magdalena Medio, en Santander, Colombia. En total hay 36 registros con información de datos fisicoquímicos comunes e hidrocarburo, para 12 muestras de agua, 12 muestras de sedimento y 12 muestras de suelo.

Keywords: fisicoquímicos, hidrocarburos, suelo, sedimento, agua, Magdalena Medio, Other, Other

General description

Purpose: Las estimaciones de las propiedades físico-químicas de agua, suelo y sedimento se realizó con el propósito de obtener datos abióticos para complementar la caracterización de diversidad de microorganismos realizado en la zona.

Project details

Project title: Planificación socioecológica en las áreas operativas y proyectadas de ECOPETROL (Proyecto FIBRAS)
Personnel: Mailyn González
Funding: Ecopetrol Convenio 19-155, Contrato No. 21-19-155-239PS entre el Instituto Humboldt y la Universidad Industrial de Santander
Study area descriptions/descriptor: El proyecto se llevó a cabo en las áreas operativas y proyectadas de ECOPETROL.
Design description: Aunar esfuerzos para la planificación socioecológica en las áreas operativas y proyectadas de ECOPETROL, como aporte a una transición hacia la sosteniblilidad.

Data published through GBIF: http://i2d.humboldt.org.co/resource?r=fisicoquimico_magd-med_2021

Spatial coverage

General spatial coverage: Magdalena Medio, Santander, Colombia
Coordinates: 6°37'48''N and 7°16'12''N Latitude; 73°58'48''W and 73°17'60''W Longitude 

Temporal coverage: June 27, 2021 - July 3, 2021

Methods

Method step description: 1. Las bolsas y recipientes para la colecta fueron entregados al Instituto Humboldt por la Universidad Industrial de Santander. Estos materiales estaban previamente lavados y tratados (p.ej. en algunos casos las botellas fueron lavadas con ácido) de acuerdo al tipo de análisis a realizar. 2. Las muestras de suelo, sedimento y agua superficial fueron colectadas en las cantidades indicadas por el proveedor. 3. Las muestras fueron almacenadas en neveras de icopor con frío desde el momento de la colecta hasta la entrega final en los laboratorios de la Universidad. Los tiempos de entrega fueron planeados de acuerdo a las indicaciones de preservación de las muestras previamente indicadas por el proveedor. 4. El proveedor analizó las muestras y envió los resultados al Instituto Humboldt de la manera previamente pactada y dentro de los tiempo acordados.
Study extent description: Todas las muestras fueron colectadas en el área de Magdalena Medio, Santander, Colombia, en los municipios El Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja
Sampling description: Las muestras ambientales de agua (A), sedimento (SE) y suelo (SU) fueron colectadas en transectos de 20 m en 12 sitios en Santander, según la metodología de toma de muestra indicada por el proveedor de los análisis fisicoquímicos, Universidad Industrial de Santander (p.ej. diferentes volúmenes, entre 500 mL y 1 L, para diferentes análisis; y diferentes tipos de recipientes para la colecta, incluyendo recipientes de vidrio transparentes y ambar, y de plástico ambar). En este sentido, se planeo colectar 12 muestras de agua (A1, A2... A12), 12 de sedimento (SE1, SE2... SE12) y 12 de suelo (SU1, SU2... SU12), donde el numero total de muestras analizadas fue restringido por las condiciones del terreno en el momento de la colecta.
Quality control description: Se usaron controles y todas las indicaciones del proveedor, incluyendo aquellas para la preservación de las muestras durante el transporte del sitio de colecta a los laboratorios para los análisis

Metadata language: Spanish
Date of metadata creation: 2021-10-04
Hierarchy level: Dataset